| CrossManager V2026.2 |

Manuel de référence

# Nouveautés

V2026.2

- Entrée
  - Catia V5 : Ajout du support de la version CATIA V5-6R2026
  - Fusion 360 : Ajout du support de la version 2606.1.36
  - PARASOLID : Ajout du support de la version 38.1
  - NX/Unigraphics : Ajout du support de la série NX 2512 jusqu'à la version 2512.4000
  - ACIS : Amélioration de la gestion du support des fichiers pour les versions à partir de la 2021 1.0, amélioration de la gestion des fichiers comportant plusieurs bodies et des fichiers de mauvaise qualité
  - Creo Parametric : Ajouts dans les ModelDisplays (apparence, vues dans le nud camera), correction des couleurs pour les composants dupliqués
  - Inventor : Amélioration de la lecture des métadonnées, amélioration de la gestion des fichiers provenant d'Inventor 2024 et des fichiers de mauvaise qualité
  - ZW3D : Ajout du traitement des métadonnées sur les nuds, diverses corrections
  - glTF : Ajout du support des métadonnées
  - Revit : Amélioration de la gestion de la géométrie facettisée
- Sortie
  - IFC : Ajout du support des open shells, converti en modèle de surface basé sur les faces IFC
  - glTF : Ajout d'une configuration pour écrire des fichiers glTF "intégrés" (binaires à l'intérieur du fichier glTF), ajout de l'écriture des métadonnées dans le champ « extra » des nuds, ajout de nuds « mesh » supplémentaires uniquement pour le deuxième maillage

V2026.1

- Entrée
  - ZW3D : NOUVEAU FORMAT, support jusqu'à la version ZW3D 2026
  - CatiaV6/3DEXPERIENCE : Ajout du support de la version R2026x
  - SOLIDWORKS : Ajout du support de la version SOLIDWORKS 2026
  - Solid Edge : Ajout du support de la version Solid Edge 2026
  - Fusion 360 : Ajout du support de la version 2605.1.39
  - NX/Unigraphics : Ajout du support de la série NX 2512 jusqu'à la version 2512.1700
  - QIF : Ajout de la lecture des identifiants UUID pour chaque composant, noeud et entité
  - JT : amélioration sur les PMIs sémantiques
  - FBX : support des textures TGA
- Sortie
  - JT : conversion plus rapide avec les versions 9.x et 10.x, optimisation de la compression
  - 3dxml : Ajout de la gestion des chemins de fichier, répertoires et noms Unicode

V2025.4

- Entrée
  - Creo Parametric : Ajout du support de la version Creo 12.0
  - Creo View : Ajout du support de la version Creo View 12.0
  - STEP : Ajout du support du dernier schéma publié AP242.E4, support des persistent IDs (uuid) pour les éléments topologiques et géométriques
  - PARASOLID : Ajout du support de la version 38.0
  - Fusion 360 : Ajout du support des versions jusqu'à la 2603.1.52
  - NX/Unigraphics : Ajout du support de la série NX 2506 jusqu'à la version 2506.4000
  - Navisworks : amélioration de la lecture des métadonnées
  - Catia V5 : amélioration de la lecture des surfaces hélicoïdales, amélioration de la gestion des connecteurs pour les PMI d'assemblage
- Sortie
  - STEP : Ajout du support du dernier schéma publié AP242.E4
  - ACIS : Ajout de l'écriture des noms de faces comme attributs

V2025.3

- Entrée
  - Inventor : Ajout du support de la version Inventor 2026
  - Fusion 360 : Ajout du support jusqu'à la version 2602.0.71
  - Navisworks : Ajout du support de la version Navisworks 2026
  - Revit : Ajout du support de la version Revit 2026, support des assemblages Revit
  - NX/Unigraphics : Ajout du support de la série NX 2412 jusqu'à la version 2412.7000
- Sortie
  - Catia V5 : Ajout du support de la version CATIA V5-6R2025
  - CGR : amélioration de l'écriture de la transparence

# Prélude

Cette documentation définit l'ensemble des fonctionnalités de l'application CrossManager, conçue pour convertir des modèles 2D et 3D parmi une liste de formats d'entrée disponibles vers l'un des formats de sortie possibles.
(voir tableau pour les combinaisons possibles : Annexes)

- Pour commencer
- CrossManager en détails
- Configuration de la conversion
- Annexes
- Licences