| CrossManager V2026.2 |

Configuration de la conversion

# Fichier de configuration

Le fichier de configuration dtkConfig.dtk se trouve dans le répertoire C:\Users\[nom_utilisateur]\AppData\Roaming\Datakit\CrossManager

tel qu'indiqué dans la boite de dialogue accessible par le bouton "Configurer" :

Il est maintenant possible de sélectionner un autre chemin pour le fichier de configuration à l'aide du bouton `"..."`
Le bouton `"Default"` permet de revenir facilement au chemin par défaut.

# Options générales

Quand le "Format de Sortie" choisi est « IGES » ou « STEP » vous pouvez filtrer certains types de données en décochant la boite à cocher « Correction » (sinon le bouton « Config » n'est pas actif). Puis cliquez sur le bouton « Config ». La fenêtre de dialogue suivante s'ouvre :

Les Parts peuvent être détruits ou sauvés sous forme d'entités blanchies, comme pour les Assemblages et les FDT (ou PMI).

Les entités filaires ou les FDT (PMI) peuvent être filtrées et supprimées de la sortie. La boîte de Dialogue offre trois paramètres:

- Choisir un des modèles dans un catalogue.
- Sélection d'un nouveau référentiel par le choix d'un nouvel Axe.
- Traitement des Layers par activation d'un filtre.

Le convertisseur vous permet d'effectuer des transformations dans le modèle.

- Toutes les entités géométriques peuvent être converties en nurbs (courbes et surfaces)
- Conservation ou non des informations d'assemblage.
- Conservation ou non des entités Solides sous forme de groupe.

# Formats facettisés

Quand le "Format de sortie" choisi est un format du type « STL », « VRML », « CGR », « Collada », « JT » ou « PDF 3D », le menu « Configurer » propose des options supplémentaires pour régler les paramètres de facettisation :

Paramétrage de la facettisation :

- Tolerances Values :
  - Linear Tolerance
    Disable: désactive la prise en compte d'un facteur de tolérance linéaire
    Current value: valeur de tolérance linéaire en millimètres, elle correspond à l'erreur de corde maximale entre la surface et le triangle (voir ci-dessous)
  - Angular Tolerance
    Disable: désactive la prise en compte d'un facteur de tolérance angulaire
    Current value: valeur de tolérance angulaire en degrés, elle correspond à la dérive maximale autorisée entre une arête de triangle et la tangente à la surface (voir ci-dessous)
- Use Existing Meshes ou Force Tesselation :
  Certains formats d'entrée contiennent une représentation facettisée de la géométrie en plus de la géométrie exacte, dans ce cas on peut choisir si on récupère directement la géométrie facettisée du fichier d'entrée ("Use Existing Meshes") ou si on recalcule la facettisation en fonction des paramètres définis ci-dessus ("Force Tesselation").
  Les formats d'entrée concernés sont JT, Catia V5 et Catia V6.
  De façon logique, si le fichier d'entrée contient uniquement de la géométrie exacte cette option n'est pas prise en compte : la facettisation est automatiquement calculée même si "Use Existing Meshes" est sélectionnée.

# Detailled information

See more info into Configuration File / Options