CrossManager 2015

Manuel de Référence

DATAKIT

PRELUDE

Cette documentation définit l’ensemble des fonctionnalités de l’application CrossManager, conçue pour convertir des modèles 2D et 3D parmi une liste de formats d’entrée disponibles vers l’un des formats de sortie possibles.

Nouveau dans cette version :

- Support des fichiers Solid Edge ST8 2D et 3D
- Ajout de la sortie UG NX 3D native
- Support des fichiers Inventor version 2016
- Support des fichiers Catia V5 R25 (V5-6R2015)
- Support des fichiers SolidWorks version 2015
- Support de la géométrie exacte pour la sortie JT (XTBRep)

(voir tableau en annexe pour les combinaisons possibles)

Le fichier de configuration dtkConfig.dtk se trouve dans le répertoire C:\Users\[user_name]\AppData\Roaming\Datakit\CrossManager tel qu’indiqué dans la boite de dialogue accessible par le bouton "Configurer" :

Il est maintenant possible de sélectionner un autre chemin pour le fichier de configuration à l'aide du bouton
Le bouton permet de revenir facilement au chemin par défaut.
Sommaire

1. Pour commencer
   1. CONFIGURATION REQUISE
   2. LANGUE
   3. DOCUMENTATION
   4. NSTALLATION CROSSMANAGER
      1. PROGRAMME D’ INSTALLATION
      2. INSTALLATION DE LA LICENCE
   5. COMMENT DESINSTALLER CROSSMANAGER
   6. SUPPORT TECHNIQUE
2. Revue de détail du produit
   1. MENU CONTEXTUEL (clic droit de la souris)
   2. FORMAT D’ENTREE
   3. FORMAT DE SORTIE
   4. DOSSIER DE SORTIE (si nécessaire)
   5. SELECTION DE FICHIERS ET CREATION DE LISTE
   6. MANIPULATION DE LISTES DE FICHIERS A CONVERTIR
   7. MANIPULATION DE LISTES DE FICHIERS APRES CONVERSION
   8. CONFIGURATION
   9. FONCTIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES AVEC LA VERSION ADVANCED DE CROSSMANAGER
3. Annexe
   1. LISTE DES COMBINAISONS DE FORMATS SUPPORTES (Entrée / Sortie)

# I. Pour commencer

## 1. CONFIGURATION REQUISE

CrossManager est distribué par téléchargement de crossmanager2015_installer_xxbit.zip contenant le programme d’installation de la version courante de la release pour Windows (NT4/2000/XP/Vista/7/8/10). Des versions 32 bits et 64 bits sont disponibles.
La configuration matérielle (c.a.d. vitesse de processeur, RAM, etc.) dépend principalement de la taille des fichiers de données à convertir. Cependant, un CPU à 2 GHz et 4 Go de mémoire vive (RAM) sont recommandés. L’installation de CrossManager requiert environ 150 Mo d’espace sur votre disque dur.

## 2. LANGUE

CrossManager est disponible dans les langues suivantes : français, anglais, italien, allemand, tchèque, chinois et russe. Pour le lancer dans la langue de votre choix, cliquez sur le bouton «Options», qui ouvre la fenêtre suivante :
La liste déroulante permet de choisir la langue désirée.
Le bouton "Enregistrer les informations" exporte le Nom de l’ordinateur et son Host Id dans un fichier.
Le bouton "Parcourir / Installer les licences" permet de choisir et d'activer le fichier de licence Flexlm voulu.
Le bouton "Vérifier les licences" permet d’afficher la liste des modules disponibles dans une fenêtre.

## 3. DOCUMENTATION

La documentation CrossManager est disponible à la fois en français et en anglais, sous la forme d'un fichier .chm.

## 4. INSTALLATION DE CROSSMANAGER

#### 1.Installation du logiciel

Le fichier que l’on télécharge crossmanager2015_installer_xx.zip permet d’effectuer une installation avec le programme setup.exe contenu dans ce fichier compressé.

Le programme vous propose d’installer Visual C++ Runtime Libraries (x86 ou x64) si celles-ci ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur.

#### 2.Installation de la License

Dans le menu «Options», cliquez sur le bouton « Parcourir/Installer les licences » puis parcourez votre disque jusqu’à votre fichier de licence et sélectionnez-le.

## 5. COMMENT DESINSTALLER CROSSMANAGER

#### Procéder de la façon suivante:

- Ouvrir Démarrer \ Panneau de Configuration \ Ajout/Suppression de programmes \ Supprimer,
- Sélectionner CrossManager,
- Supprimer CrossManager,
- Supprimer tous les raccourcis du menu Démarrer si nécessaire.

## 6. SUPPORT TECHNIQUE

DATAKIT
99, rue de Gerland
69007 Lyon
Tel +33 478 396 369
Fax +33 426 299 867
E-mail : support@datakit.com

# II. Revue de détail du produit

## 1. Menu Contextuel (Clic droit de la souris)

CrossManager nécessite une souris ayant au moins 2 boutons, mais profite d’un 3ème ou d’une molette. Ce menu dépend du contexte de son utilisation, c’est à dire lorsqu’il est utilisé avant ou après la conversion.

## Types d’actions

#### La souris peut être utilisée de 2 manières, à la fois en cliquant ou en «Glisser & Déposer».

- «Clic» (presser et relâcher immédiatement l’un des boutons sans bouger)
  - Les Clics gauches sont destinés à choisir une action ou une mise en surbrillance.
  - Les Clics droits sont réservés au menu contextuel.
- «Glisser & Déposer» (presser une touche et déplacer la souris sans relâcher le bouton) sont réservés à l’ajout de fichiers dans la liste.
- «Double Clic» n’a aucun effet sur la liste de fichiers avant conversion. En revanche après traitement il a pour effet d’ouvrir le fichier de log de la conversion.
  Voici le menu qui s’affiche en utilisant le «Clic droit» :

Ce menu fait apparaître les fonctions disponibles avec les différents boutons décrits ci-dessous.

## 2. Format d’Entrée

Quand on clique sur la flèche noire du combobox appelé “Choisir un format d’Entrée”, apparait une liste des formats CAO supportés en entrée par CrossManager :

Un filtre limitera l’affichage et la sélection des fichiers à ceux correspondant au format d’entrée choisi avec le bouton “Ajouter des Fichiers”.

## 3. Formats de Sortie

Quand on clique sur la flèche noire du combobox appelé “Choisir un format de Sortie”, voici la liste des formats CAO supportés en sortie par CrossManager qui se constitue dans le combobox :

## 4. Répertoire de Sortie (si nécessaire)

Si la boîte à cocher appelée “Ecrire dans le répertoire d’entrée”, est cochée le fichier généré par CrossManager sera placé dans le dossier où se trouve le fichier d’entrée. Si vous voulez spécifier un autre répertoire pour la sortie, décochez cette boîte à cocher et cliquez sur le bouton “…” dans le coin supérieur droit pour sélectionner ce dossier au moyen de l’explorateur Windows :

## 5. Sélection de Fichiers et création de Liste.

Quand vous cliquez sur le bouton “Ajouter des Fichiers”, la fenêtre suivante apparaît et vous permet de sélectionner la base de données à convertir en constituant une liste restreinte aux fichiers de type choisi par le format d’entrée : (Cette liste est limitée au nombre de 100 fichiers à convertir pour la version basique)
La fonctionnalité “Glisser – Déposer” est aussi disponible pour remplir la liste des fichiers d’entrée à convertir. Le «Drop» du fichier ne sera possible que si le fichier sélectionné remplit la condition du « type de Format d’entrée » choisi.

## 6. Manipulation de Liste de fichiers à convertir.

Une fois votre liste créée, vous pouvez l’éditer avec le menu contextuel comme le montre la fenêtre ci-dessous :
Le menu “Lancer la conversion” aussi bien que le bouton “Lancer la Conversion” lance le démarrage de la conversion sur chacun des fichiers de la liste créée ci-dessus, les uns après les autres.

Le menu “Retirer de la liste” permet le retrait d’un ensemble de fichiers de cette liste. De plus le ou les fichiers en surbrillance peuvent être supprimés de la liste en utilisant la touche « Suppr » du clavier

.
Le menu “Ouvrir l’emplacement du fichier” ouvre le répertoire contenant le fichier à convertir dans l’explorateur Windows.

Le menu “Ouvrir le dossier de sortie” ouvre le répertoire choisi pour recevoir la sortie dans l’explorateur Windows.

Le menu “Ajouter des Fichiers” permet comme le bouton “Ajouter des Fichiers” d’ouvrir l’explorateur de fichiers pour sélectionner un nouveau fichier à inclure dans la liste.

Le menu “Vider la Liste” comme le bouton “Vider la Liste” efface tous les noms de fichier de la liste de conversion.

Le menu “Options” comme le bouton “Options” ouvre la fenêtre Options qui permet de changer la langue de l’interface.

Le menu “Quitter” comme le bouton “Quitter” interrompt l’exécution de CrossManager.

## 7. Manipulation de Liste de fichiers après conversion

Une fois le traitement terminé, vous pouvez utiliser le menu contextuel comme le montre la fenêtre ci-dessous :
Le menu « Lancer la conversion » permet de relancer l’exécution du convertisseur sur la liste de fichiers.

Le menu « Enregistrer le compte rendu des résultats » propre à ce contexte permet d’enregistrer le contenu de cette fenêtre dans un fichier excel au format CSV. (Nom de Fichier à traduire, taille et statut de la conversion)

Le Menu « Ouvrir l’emplacement du fichier » permet d’ouvrir avec l’explorateur de fichier le dossier dans lequel se trouve le fichier input.

Le menu « Ouvrir le dossier de sortie » permet d’ouvrir avec l’explorateur de fichier le dossier dans lequel se trouve le fichier output.

Le menu « Vider la liste » propre à ce contexte, comme le bouton du même nom vide la file d’attente des fichiers à convertir.

Le menu « Options » comme le bouton, permet d’ouvrir la fenêtre Option

## 8. CONFIGURATION

Quand le « Format de Sortie » choisi est « IGES » ou « STEP » vous pouvez filtrer certains types de données en décochant la checkbox « correction » (sinon le bouton « Config » n’est pas actif). Puis cliquez sur le bouton « Config ». La fenêtre de dialogue suivante s’ouvre:
Les Parts peuvent être détruits ou sauvés sous forme d’entités blanchies, comme pour les Assemblages et les FDT (ou PMI).
Les entités filaires ou les FDT (PMI) peuvent être filtrées et supprimées de la sortie.
La boîte de Dialogue offre trois paramètres:

- Choisir un des modèles dans un catalogue.
- Sélection d’un nouveau référentiel par le choix d’un nouvel Axe.
- Traitement des Layers par activation d’un filtre.

Le convertisseur vous permet d’effectuer des transformations dans le modèle.

- Toutes les entités géométriques peuvent être converties en nurbs (courbes et surfaces)
- Conservation ou non des informations d’assemblage.
- Conservation ou non des entités Solides sous forme de groupe.

Formats facettisés

Quand le « Format de sortie » choisi est un format du type « STL », « VRML », « CGR », « Collada », « JT » ou « PDF 3D », le menu « Configurer » propose des options supplémentaires pour régler les paramètres de facettisation :

Paramétrage de la facettisation :

- Tolerances Values :
  - Linear Tolerance
    Disable → désactive la prise en compte d'un facteur de tolérance linéaire
    Current value : valeur de tolérance linéaire en millimètres, elle correspond à l'erreur de corde maximale entre la surface et le triangle (voir ci-dessous).

- Angular Tolerance
  Disable → désactive la prise en compte d'un facteur de tolérance angulaire
  Current value : valeur de tolérance angulaire en degrés, elle correspond à la dérive maximale autorisée entre une arête de triangle et la tangente à la surface (voir ci-dessous)

- Use Existing Meshes ou Force Tesselation :
  Certains formats d'entrée contiennent une représentation facettisée de la géométrie en plus de la géométrie exacte, dans ce cas on peut choisir si on récupère directement la géométrie facettisée du fichier d'entrée ("Use Existing Meshes") ou si on recalcule la facettisation en fonction des paramètres définis ci-dessus ("Force Tesselation").
  Les formats d'entrée concernés sont JT, Catia V5 et Catia V6.
  De façon logique, si le fichier d'entrée contient uniquement de la géométrie exacte cette option n'est pas prise en compte : la facettisation est automatiquement calculée même si "Use Existing Meshes" est sélectionnée.

## 9. FONCTIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES AVEC LA VERSION ADVANCED DE CROSSMANAGER

- Options supplémentaires disponibles dans le menu contextuel (clic droit dans la fenêtre principale) :

"Ajouter un répertoire" permet d'importer tous les fichiers (dans le format d'entrée choisi) d'un répertoire sélectionné
"Ajouter un répertoire (récursif)" permet d'importer tous les fichiers (dans le format d'entrée choisi) d'un répertoire sélectionné et des ses sous-répertoires de manière récursive
"Charger une liste de fichiers à convertir" permet de charger une liste de fichiers à convertir préalablement sauvegardée
"Enregistrer la liste de fichiers à convertir" permet de sauvegarder une liste de fichiers à convertir pour un traitement ultérieur

- CrossManager Advanced supprime la limitation sur le nombre de fichiers qui peuvent être ajoutés à la liste de traitement (la version classique de CrossManager est limité à 100 fichiers à la fois).
- CrossManager Advanced est également disponible sous forme d'exécutable en commande en ligne pour intégration dans tout type de processus de traitement, les instructions d'utilisation sont les suivantes :
  1- téléchargez l'exécutable de commande en ligne de CrossManager :
  http://www.datakit.com/en/download.php?kind=dll&rep=&filename=command-line.zip
  - requis (sur Windows 64 bits)
  \schema : fichiers schema
  CrossCadWare_x64.dll : Convertisseurs
  dtConfig.dtk : Fichier de configuration
  PS : ces fichiers et répertoire se trouvent dans le répertoire d'installation de CrossManager (par défaut C:\Program Files\DATAKIT\CrossManager2015_64bit)
  dtk_CrossManagerCmd_x64.exe : Exécutable de commande en ligne
  PS : copiez dtk_CrossManagerCmd_x64.exe dans le même répertoire que CrossCadWare_x64.dll
  2- Utilisation :
  Syntaxe :
  dtk_CrossManagerCmd_x64.exe [Fichier d'entrée] [Fichier de sortie] [Fichier de configuration] [répertoire schema] [Format d'entrée] [Format de sortie]
  - Formats :
  ACIS, STEP, PARASOLID, IGES, CADDS, CATIAV4, CATIAV5, PROE, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, UNIGRAPHICS, VDAFS, JT, STL, VRML, INVENTOR, CGR
  - Example d'utilisation :
  a- dtk_CrossManagerCmd_x64.exe "c:\fichiers\test.CATPart" "c:\fichiers\test.igs" "c:\fichiers\dtConfig.dtk" "c:\fichiers\schema" CATIAV5 iges
  b- dtk_CrossManagerCmd_x64.exe "c:\fichiers\test.stp" "c:\fichiers\test.CATPart" "c:\fichiers\dtConfig.dtk" "c:\fichiers\schema" STEP CATIAV5

# III. Annexe

## 1. LISTE DES COMBINAISONS DE FORMATS SUPPORTEES (Entrée / Sortie)

Toutes les combinaisons 3D de CrossManager
| Sorties
Entrées | 3DXML | ACIS | CADDS | CATIA V4 3D | CATIA V5 3D | CGR | COLLADA | IGES | JT | OBJ | Open CASCADE | Parasolid | PDF 3D | Robcad | SOLIDWORKS 3D | STEP | STL | UG NX 3D | Unisurf | VDA | VRML
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3Shape DCM | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
ACIS | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
CADDS | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
CATIA V4 3D | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
CATIA V5 3D | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CATIA V6 3D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
CEREC - Sirona Dental | X |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
CGR | X |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
DWG / DXF 3D |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X
I-deas |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
IGES | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Inventor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
JT | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBJ |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Parasolid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PLMXML |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X
Procera | X |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
ProE / Creo Parametric 3D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Rhino |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Robcad |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
Solid Edge 3D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SOLIDWORKS 3D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
STEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X
UG NX 3D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
VDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X

Toutes les combinaisons 2D de CrossManager
| Sorties
Entrées | DXF | EMF | PDF 2D
--- | --- | --- | ---
CATIA V4 2D | X |  | X
CATIA V5 2D | X |  | X
CATIA V6 2D | X |  | X
ProE / Creo Parametric 2D | X |  | X
Solid Edge 2D | X | X | X
SOLIDWORKS 2D | X |  | X
UG NX 2D | X |  | X

top