| CrossManager V2025.4 |

Manuel de référence

# Nouveautés

V2025.4

- Entrée
  - Format d'entrée Creo Parametric : ajout du support de la version Creo 12.0
  - Format d'entrée Creo View : ajout du support de la version Creo View 12.0
  - Format d'entrée STEP : ajout du support du dernier schéma publié AP242.E4, support des persistent IDs (uuid) pour les éléments topologiques et géométriques
  - Format d'entrée Parasolid : ajout du support de la version 38.0
  - Format d'entrée Fusion 360 : ajout du support des versions jusqu'à la 2603.1.52
  - Format d'entrée UG NX : ajout du support de la série NX 2506 Series jusqu'à la version 2506.4000
  - Format d'entée Navisworks : amélioration de la lecture des métadonnées
  - Format d'entrée Catia V5 : amélioration de la lecture des surfaces hélicoïdales, amélioration de la gestion des connecteurs pour les PMI d'assemblage
- Sortie
  - Format de sortie STEP : ajout du support du dernier schéma publié AP242.E4
  - Format de sortie ACIS : ajout de l'écriture des noms de faces comme attributs

V2025.3

- Entrée
  - Format d'entrée Inventor : ajout du support de la version Inventor 2026
  - Format d'entrée Fusion 360 : ajout du support jusqu'à la version 2602.0.71
  - Format d'entrée Navisworks : ajout du support de la version Navisworks 2026
  - Format d'entrée Revit : ajout du support de la version Revit 2026, support des assemblages Revit
  - Format d'entrée UG NX : ajout du support de la série NX 2412 jusqu'à la version 2412.7000
- Sortie
  - Format de sortie Catia V5 : ajout du support de la version CATIA V5-6R2025
  - Format de sortie CGR : amélioration de l'écriture de la transparence

# Prélude

Cette documentation définit l'ensemble des fonctionnalités de l'application CrossManager, conçue pour convertir des modèles 2D et 3D parmi une liste de formats d'entrée disponibles vers l'un des formats de sortie possibles.
(voir tableau pour les combinaisons possibles : Annexes)

- Pour commencer
- CrossManager en détails
- Configuration de la conversion
- Annexes
- Licences